1. “Um processo passa da fila Q1 para a fila Q0 quando este processo fica pelo menos 30mseg na fila Q1.”

Se um processo de Q1 estava em execução e parou porque um processo foi de E/S para Q0, a contagem de tempo dele na fila Q1 começa do zero agora ou vai acumulando todo o tempo em que ele está em Q1?

1. Se no mesmo instante um processo atinge 30ms de espera na fila Q1 e outro processo termina sua operação de E/S, ambos devem ser movidos para a fila Q0. Qual deles será colocado no topo da fila Q0?