1. Um processo passa da fila Q1 para a fila Q0 quando este processo fica pelo menos 30mseg na fila Q1.

Se o processo de Q1 estava em execução e parou porque um processo foi de E/S para Q0, a contagem zera?

1. Se o processo de Q1 estava em execução e parou porque um processo foi de E/S para Q0, esse processo interrompido continua no topo da fila Q1?
2. Se no mesmo instante um processo atinge 30ms de espera na fila Q1 e outro processo termina sua operação de E/S, ambos devem ser movidos para a fila Q0. Qual deles será colocado primeiro na fila Q0?
3. Se um processo de Q1 for entrar em execução no exato instante em que completa 30ms de espera, ele continua em Q1 ou vai pra Q0?