1. Um processo passa da fila Q1 para a fila Q0 quando este processo fica pelo menos 30mseg na fila Q1.

Se o processo de Q1 estava em execução e parou porque um processo foi de E/S para Q0, a contagem zera?

1. Se o processo de Q1 estava em execução e parou porque um processo foi de E/S para Q0, esse processo interrompido continua no topo da fila Q1?